**Exercise BlueHam Log Sheet**

Date:

**Cadet Station**

MRE Locator:

Transceiver:

Transmitter Power: Watts (100 max)

Aerial type:

Aerial alignment: N-S | W-E | NE-SW | NW-SE

 ▼▼▼▼▼▼▼

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Frequency** | **Time (UTC)** | **Sig Rep Tx** | **Sig Rep Rx** |
| 1 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 2 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 3 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 4 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 5 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 6 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 7 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 8 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 9 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 10 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |
| 11 | 5. |  : Z | WR | GR | LC | WR | GR | LC |

Signal reporting:

WR - Weak Readable | GR - Good Readable | LC - Loud Clear

(S1 - S3) (S4 - S9) (S9+)

**Blue Ham Log Sheet by M0PLT Rev: 2.0**